Bulletin PdB couleur test
Author: Gérard Dalle

Réalisation

Bac à Herbes aromatiques

Ou comment optimiser son petit capital en herbe ….

par Alain Houbron, Jean-Christophe Jeantils et Jean-Pierre Moulès

A l’origine
Il n’est pas question de dénoncer qui que ce soit, mais de rendre à César ce qui appartient à Jean-Pierre …
Lequel découvre ce projet sur Internet, le met en œuvre, nous le soumet et, fort de son expérience, nous fournit une méthodologie ainsi qu’une partie de la quincaillerie (écrous inserts filetés pour roulettes, manchons en zinc pour protéger le dessus des pieds, …)
Adhésion d’Alain et de Jean-Christophe
Tout se passe à l’atelier d’Athis.
Le Deal
Et voici la chose !
Une bonne capacité bien adaptée à la culture de plusieurs plantes aromatiques (ou autre …).
Une dimension qi permet de travailler à « hauteur d’homme » (et même de femme).
Rien n’est laissé au hasard : des roulettes permettent de déplacer facilement ce qui, en service, doit approcher le quintal. ....
En détail
Sous une présentation rustique, le nombre de pièces est conséquent.
De plus, les imbrications et le choix d’assemblage par tenon/mortaise complexifient la réalisation.
En exemple, le détail de la traverse base qui, en plus de ses 12 tenons d’extrémités comporte une mortaise centrale pour le montant intermédiaire et une rainure pour accueillir les languettes des panneaux intérieurs.
Quelques généralités
Le choix des essences de bois est fait en fonction du stock de chacun: châtaigner chez Jean-Christophe, même chose + iroko pour Alain.
Les assemblages sont réalisés par tenon/mortaise.
Les panneaux sont emboités par languettes et rainures, mais ne sont pas collés.
Pour faciliter la fabrication des languettes, utilisation d’un « dix-doigts » de chez Aigner (outil/guide qui permet essentiellement de travailler efficacement sur machine en bois de bout.)
Les étapes
Fabrication de la structure
Corroyage des pieds, traverses et montants intermédiaires,
Réalisation des mortaises (bédane carré),
Creusage des rainures (défonceuse sous table) sur les pieds et traverses,
Réalisation des tenons (scie circulaire avec lame à tenonner), en s’aidant d’un gabarit fourni par Jean-Pierre,
Assemblage « à blanc » avec contrôle d’équerrage (mesure des diagonales).
Fabrication du caillebotis:
Corroyage des planches,
Calcul de l’espacement et fixation sur le renfort du caillebotis (vis).
Fabrication des panneaux
Vérification des cotes entre pieds et entre traverses hautes et basses pour dimensionner précisément les panneaux,
Après découpe et corroyage, choix de l’emplacement de chaque panneau (établissement),
Creusage de la rainure sur le grand côté bas de chaque panneau (toupie),
Réalisation des languettes sur les trois autres côtés (toupie + « dix-doigts »),
Assemblage à blanc pour contrôle de dimensionnement et d’affleurement.
Les Finitions
Assemblage et collage des 2 grands côtés.
Assemblage complet avec les petits côtés.
Ponçage (pas au-delà d’un grain de 180).
Huilage (Osmo ou lin + térébenthine)
Au final
Mise en place du caillebotis
On le couvre de cailloux
On pose ensuite un feutre géotextile recouvrant les 4 côtés intérieurs du bac.
Et voilà, il n’y a plus qu’à :
Remplir le bas d’un bon terreau,
Couvrir le haut des pieds avec des capuchons en zinc (fabrication sur mesure),
Puis planter ses herbes préférées,
Et à en profiter. ...
Et si on veut aller plus loin.
On commence par assembler et La protection anti chat grimpeur pour Alain.
Le modèle Enfant de Jean-Christophe, qui n’a pas dit son dernier mot quant aux déclinaisons possibles (bac pour gaucher, « bac à dos » pour nomade)
Et merci de votre attention ....

Chaque élément

Bac à herbes aromatiques

Commode, vues AV et AR

Bulletin des passionnés du bois - 3Eme trimestre 2019 l

#

#

l Bulletin des passionnés du bois - 3eme trimestre 2019